**Правила пожарной безопасности в отопительный период**

C наступлением холодов начинается активное использование населением систем отопления и нагревательных электробытовых приборов.

Анализ пожаров показывает, что во время начала отопительного сезона, одна из самых распространенных причин возникновения пожаров является эксплуатация неисправных печей и дымоходов. Так же пожары происходят по электротехническим причинам, а именно: нагрев проводников из-за перегрузки, искрение в местах плохого электрического контакта и т.д.

Из года в год увеличивается количество пожаров в садовых обществах. Всё больше граждан постоянно проживают в садоводческих товариществах, в том числе в холодное время года. При этом в садовый дом привозится вся необходимая бытовая техника. Соответственно в сеть включено множество энергоёмких потребителей (в том числе электрообогревателей), а существующая электрическая проводка, как правило, не рассчитана на такую нагрузку. В итоге вероятность возникновения пожара увеличивается в разы.

Чтобы избежать трагедии необходимо выполнять следующие профилактические мероприятия:

- своевременно производите обслуживание и ремонт электропроводки, выключателей, розеток, систем автоматического отключения и защитного отключения;

- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии, устанавливайте их подальше от штор и мебели на несгораемых подставках.

- не допускайте в включение в одну электрическую розетку несколько электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке электросети;

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

- перед уходом из дома убедитесь, что электрическое оборудование выключено.

 Во избежание пожаров от печного отопления необходимо:

 - своевременно производите ремонт отопительных печей, противопожарных разделок дымоходов;

 - обязательно, возьмите за правило, проверять и очищать от сажи дымоходы;

- у топочного отверстия печи к полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 50х70 сантиметров;

- при соединении печи и/или трубы с деревянными перекрытиями нужно помнить о разделке (утолщения в кирпичной кладке) не менее 50 сантиметров;

- не производите складирование сгораемых материалов на чердаках;

- не допускайте перекала отопительной печи;

- не прибегайте к использованию горячих жидкостей, чтобы ускорить розжиг.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!